**Co składa się na prawidłowy montaż okien?**

**Na czym polega <strong>prawidłowy montaż okien</strong> oraz co musi obejmować?**

**Prawidłowy montaż okien - o czym koniecznie trzeba pamiętać?**

Stolarka okienna zainstalowana w niewłaściwy sposób po prostu nie może dobrze spełniać swoich zadań. Co powinno składać się więc na **prawidłowy montaż okien**?

**Prawidłowy montaż okien, czyli czyste podłoże przede wszystkim**

Jednym z podstawowych błędów popełnianych w tym zakresie jest niewłaściwe przygotowanie otworu okiennego. Niestety pozostałe, brudne podłoże może doprowadzić do tego, że finalnie stolarka stanie się po prostu nieszczelna i to nawet ta najwyższej jakości. [Prawidłowy montaż okien](https://www.dako.eu/pl/blog/7-najczesciej-popelnianych-bledow-montazu-okien-dowiedz-sie-uniknac) wymaga więc tego, aby bardzo dokładnie oczyścić otwór okienny, co pozwoli uniknąć wielu problemów na późniejszym etapie.

**Niewłaściwe uszczelnienie okna**

Jednym z najczęstszych błędów jest też niezadbanie o uszczelnienie okna. Skutek to oczywiście m.in. mniejszy komfort cieplny, co może skutkować marnotrawstwem pieniędzy zwłaszcza w przypadku zainwestowania w stolarkę wyższej jakości. Jak się okazuje, sama pianka także może być wystarczająca, jeśli inwestorzy nie zdecydowali się na uszczelnienie warstwowe. Kluczowe jest jednak zachowanie dbałości wykonania, gdyż w przeciwnym razie również mogą pojawić się poważne problemy.

*Prawidłowy montaż okien* rozpoczyna się już od ich wymierzenia, które musi być przeprowadzone w sposób precyzyjny i dokładny. Kolejne etapy są jednak niemniej ważne i żadnego z nich po prostu nie można ominąć, jeśli chce się uzyskać wysoką jakość wykonania i liczyć na szczelność stolarki.